**Kesäkeitaan kontit 2023**

* Kontin ulkomitat ovat 2400 mm x 6000 mm
* Seinän vahvuus on 80mm
* Sisämitat 2240mm x 5840mm
* Kontti on varustettu 32A voimavirtakeskuksella
* Kontissa on vesi- ja viemäriliitännät
* Konteissa on joko 1 ovi päädyssä tai ovet molemmissa päädyissä
* Kontti on maskattu paanumaisella paneelipinnalla ja niissä on harjakatto. Harjan suunta on päädyn suuntainen.

Konteissa on joko koko etuseinä liukulasia:



tai etuseinän yläosa liukulasia 800 mm korkeudelta:



**Kesäkeitaan varastomökit**

- Varastomökkeinä käytetään kaupungin B tai C mökkejä.

- Mökkeihin pääsee tutustumaan osoitteessa:

<https://www.tampere.fi/tapahtumajarjestajille/tapahtumamokit>